**WHEEL FITMENT GUIDE P.C.D CONVERSATION CHART**

|  |  |
| --- | --- |
| **INCHES** | **METRIC** |
| 3 x 3.85 | 3 x 98 |
| 3 x 3.93 | 3 x 100 |
| 3 x 4.25 | 3 x 108 |
| 3 x 4.40 | 3 x 112 |
| 3 x 4.52 | 3 x 115 |
| 3 x 5.11 | 3 x 130 |
| 3 x 6.30 | 3 x 160 |
| 4 x 3.75 | 4 x 95.25 |
| 4 x 3.85 | 4 x 98 |
| 4 x 3.93 | 4 x 100 |
| 4 x 4 | 4 x 101.6 |
| 4 x 4.25 | 4 x 108 |
| 4 x 4.33 | 4 x 110 |
| 4 x 4.5 | 4 x 114.3 |
| 4 x 4.72 | 4 x 120 |
| 4 x 5.12 | 4 x 130 |
| 4 x 5.51 | 4 x 140 |
| 5 x 3.85 | 5 x 98 |
| 5 x 3.94 | 5 x 100 |
| 5 x 4 | 5 x 101.6 |
| 5 x 4.13 | 5 x 105 |
| 5 x 4.25 | 5 x 108 |
| 5 x 4.33 | 5 x 110 |
| 5 x 4.41 | 5 x 112 |
| 5 x 4.5 | 5 x 114.3 |
| 5 x 4.52 | 5 x 115 |
| 5 x 4.64 | 5 x 118 |
| 5 x 4.72 | 5 x 120 |
| 5 x 4.75 | 5 x 120.65 |
| 5 x 5 | 5 x 127 |
| 5 x 5.03 | 5 x 128 |
| 5 x 5.12 | 5 x 130 |
| 5 x 5.3 | 5 x 135 |
| 5 x 5.5 | 5 x 139.7 |
| 5 x 5.90 | 5 x 150 |
| 5 x 5.98 | 5 x 152 |
| 5 x 6 | 5 x 152.4 |
| 6 x 6.10 | 5 x 154.94 |
| 5 x 6.30 | 5 x 160 |
| 5 x 6.5 | 5 x 165.1 |
| 5 x 8.07 | 5 x 205 |

|  |  |
| --- | --- |
| **INCHES** | **METRIC** |
| 6 x 4.41 | 6 x 112 |
| 6 x 4.5 | 6 x 114.3 |
| 6 x 4.52 | 6 x 115 |
| 6 x 4.56 | 6 x 116 |
| 6 x 4.72 | 6 x 120 |
| 6 x 4.92 | 6 x 125 |
| 6 x 5 | 6 x 127 |
| 6 x 5.12 | 6 x 130 |
| 6 x 5.19 | 6 x 132 |
| 6 x 5.3 | 6 x 135 |
| 6 x 5.5 | 6 x 139.7 |
| 6 x 6.69 | 6 x 170 |
| 6 x 8.07 | 6 x 205 |
| 7 x 5.90 | 7 x 150 |
| 8 x 6.5 | 8 x 165.1 |
| 8 x 6.69 | 8 x 170 |
| 8 x 7.08 | 8 x 180 |
| 8 x 7.87 | 8 x 200 |
| 8 x 8.27 | 8 x 210 |